TABELLA DEI DEFICIT UDITIVI - PUNTEGGIO % DI INVALIDITÀ 

Ordinata = Orecchio peggiore (Somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500-1000-2000 Hz)
Ascissa = Orecchio migliore (Somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500-1000-2000 Hz)

70-80	0														
85-95	1	4.5													
100-110	2	6	9												
115-125	3	7	10	13.5											
130-140	4.5	8	11	15	18										
145-155	6	9	12	16	19	22.5									
160-170	7	10	13.5	17	20	24	27								
175-185	8	11	15	18	21	25	28	31.5							
190-200	9	12	16	19	22.5	26	29	33	36						
205-215	10	13.5	17	20	24	27	30	34	37	40.5					
220-230	11	15	18	21	25	28	31.5	35	38	42	45				
235-245	12	16	19	22.5	26	29	33	36	39	43	46	49.5			
250-260	13.5	17	20	24	27	30	34	37	40.5	44	47	51	54		
265-275	15	18	21	25	28	31.5	35	38	42	45	48	52	55	58,5	
	70-80	85-95	100-110	115-125	130-140	145-155	160-170	175-185	190-200	205-215	220-230	235-245	250-260	265-275	

(Taratura Audiometrica ANSI 1969, ISO 1975)

Tabella allegata al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992
“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.”